R243

| RACCORDEMENT
TOUT TYPE

#### R243
RACCORDEMENT PORTE ARRIERE DROIT/CÂBLAGE ARRIERE GAUCHE
X84 B84,S84/DG/SPRGAZ/EBASE X84 B84,S84/DG/EQGPL/EBASE

1 | 1.0 | 34D | SIGNAL+ HAUT-PARLEUR ARRIERE DROIT
2 | 1.0 | 34C | SIGNAL- HAUT-PARLEUR ARRIERE DROIT
3 | 0.35 | 87B | SIGNAL- CONTACTEUR 1 CRAN ARRIERE DROIT
4 | 0.35 | MAQ | MASSE ELECTRIQUE JUPE ARRIERE DROITE
5 | 0.5 | 20BD | COMMANDE MOTEURS OUVERTURE PORTES PASSAGER AVANT/ARRIERE
6 | 0.5 | 20BK | COMMANDE MOTEUR CONDAMNATION PORTES PASSAGER/ PORTES ARRIERES