1272

| ПРОМЕЖ. ЭЛПРОВ. ДИСПЛЕЯ АУДСИСТ. / МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТ.
DG

#### 1272
ЧЕЙНДЖЕР КОМПАКТ-ДИСКОВ
RAD04/SSNAV

1 | 0.35 | 34BB | "-" ШИНА ПРОИГРЫВАТЕЛЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ
2 | 0.22 | 34BA | СИГНАЛ 2 ШИНЫ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ
3 | 0.22 | 34AZ | СИГНАЛ 1 ШИНЫ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ
4 | 0.22 | 34BD | "+" ИК-ПРИЕМНИКА ПДУ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ
5 | 0.35 | 34BQ | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ
6 | 0.22 | 34BP | "+" ИК-ПРИЕМНИКА ПДУ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ
7 | 0.22 | 34BM | "+" ПДУ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ
8 | 0.35 | 34BN | "-" ПДУ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ
9 | 0.22 | 34BH | "-" АУДИО 1 ПРОИГРЫВАТЕЛЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ
10 | 0.22 | 34BG | АУДИОСИГНАЛ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ
11 | 0.22 | 34BK | "-" АУДИО 2 ПРОИГРЫВАТЕЛЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ
13 | 0.35 | 34BL | ЭКРАНИРОВАНИЕ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ
15 | 0.35 | 34BC | "+" АККУМ. БАТ.ПРОИГРЫВАТЕЛЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ